	Типовой шаблон — удалите этот блок перед публикацией закупки.
Заполните поля в квадратных скобках [__]. Параметры заданы диапазонами «не менее / не более» — так описание не ограничивает конкуренцию (ст. 33 44-ФЗ). Если указываете товарный знак, добавьте «или эквивалент».
Код ОКПД2 и позицию КТРУ проверьте по классификатору на дату закупки.
Шаблон подготовил производитель конвейеров ТПК «Кронос» (tpkkronos.ru/zakupki/). Поможем заполнить бесплатно и пришлём КП для обоснования НМЦК за 1 рабочий день: +7 (962) 437-81-73, info@tpkkronos.ru.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку накопительного (поворотного) стола
1. Наименование и количество товара
1.1. Наименование: Стол накопительный поворотный.
1.2. Количество: [1] шт.
1.3. Код ОКПД2: [код ОКПД2 / КТРУ] (проверить по классификатору и КТРУ).
2. Назначение и условия эксплуатации
2.1. Назначение: транспортирование [наименование груза], масса единицы груза до [__] кг, габариты [__ × __ × __] мм.
2.2. Условия эксплуатации: [отапливаемое / неотапливаемое] помещение, температура окружающей среды от [+5] до [+40] °C, относительная влажность не более [80] %.
2.3. Режим работы: [__] смен по [__] ч, [__] дней в неделю.
3. Технические характеристики
	№
	Параметр
	Требование

	3.1
	Назначение
	накопление и подача [бутылок / банок / штучной продукции] на линию

	3.2
	Диаметр столешницы, мм
	не менее [__]

	3.3
	Высота рабочей поверхности от пола, мм
	[__] ± [__]

	3.4
	Бортик по краю столешницы, мм
	высотой не менее [__]

	3.5
	Материал столешницы
	нержавеющая сталь AISI 304 или эквивалент

	3.6
	Материал каркаса
	[сталь с полимерным покрытием / нержавеющая сталь]

	3.7
	Привод
	мотор-редуктор с плавной регулировкой скорости вращения; питание [220 В / 380 В], 50 Гц

	3.8
	Направление вращения
	[по часовой стрелке / против / реверс]

	3.9
	Опоры
	регулируемые по высоте


4. Требования безопасности
4.1. Конструкция и комплектация соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности».
4.2. Вращающиеся и движущиеся части привода (муфты, цепные и ремённые передачи) закрыты защитными ограждениями.
4.3. Предусмотрена кнопка аварийного останова в зоне обслуживания; электрооборудование заземлено.
5. Требования к качеству и документации
5.1. Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, год изготовления — не ранее [2026].
5.2. С товаром передаются: паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, копия декларации о соответствии ЕАЭС (ТР ТС 010/2011).
5.3. Для элементов, контактирующих с пищевыми продуктами, — документы, подтверждающие допуск материала к контакту с пищевыми продуктами (если применимо).
6. Условия поставки
6.1. Место поставки: [адрес].
6.2. Срок поставки: не позднее [__] рабочих дней с даты заключения контракта (договора).
6.3. Доставка до места поставки — силами и за счёт поставщика, стоимость доставки включена в цену товара. Разгрузка — [силами заказчика / поставщика].
6.4. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
6.5. Монтаж и пусконаладка: [не требуются / требуется шеф-монтаж / требуются монтаж и пусконаладка с инструктажем персонала].
7. Приёмка и гарантия
7.1. Приёмка по количеству, комплектности и качеству — при поставке, с проверкой работоспособности (пробный пуск без нагрузки) в присутствии представителей сторон.
7.2. Гарантийный срок — не менее [__] месяцев с даты подписания документа о приёмке. Недостатки, выявленные в гарантийный срок, устраняются поставщиком за свой счёт в течение [__] рабочих дней с даты уведомления.




